**Nr sprawy: 2/2023/NW Załącznik nr 5 do Informacji o sprzedaży**

KONTENER MAGAZYNOWY 20’

Waga 1226KG

Wymiary zewnętrzne 6058 x 2438 x 2591 mm

Konstrukcja ramy: spawane profile stalowe o grubości 2 lub 3mm

Drzwi dwuskrzydłowe z otaczającą uszczelką gumową (dwa poziomy uszczelnienia) z ocynkowanymi ryglami z zabezpieczeniem antywłamaniowym

4 otwory wentylacyjne usytuowane pod ramą dachu

Pojemność ładunkowa:32,85mł

Dopuszczalny ciężar użytkowy: 10000kg

Charakterystyczne obciążenia śniegiem przy podłożu Sk2,5kN/m

Piętrowanie kontenerów może nastąpić po uwzględnieniu wskazówek dotyczących ustawiania i maksymalnego obciążenia do max. 3poziomów.

Przenoszenie dźwigiem lub wózkiem widłowym

Rodzaj podłogi Warstwowa płyta drewniana grubości 20mm

Kolor kontenera RAL5010 niebieski Chagall Katodowe wytrącanie elektrolitowe przez zanurzanie (kolorszary), ze średnią warstwy lakierniczej 20μm(min.15μm) Wysokiej jakości malowanie proszkowe na bazie poliestrów, grubość warstwy lakierniczej 70μm(min.60μm) Wysoka odporność na korozję i promieniowanie UV

Rozstaw wpustów na wózek widłowy centralnie 2050mm na długiej ścianie

Data zakupu: 2019 rok,

stan techniczny: bardzo dobry.

****