

**Nr sprawy: 27/2019/BK/AutoInvent Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 27/2019/BK/AutoInvent

Przedmiotem zamówienia jest kamera IP do systemu monitoringu, zgodna ze specyfikacją przedstawioną poniżej.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia***(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **1** | **Kamera IP do montażu na zewnątrz** |  |
| **A** | Minimalne wymagane parametry techniczne:Stopień ochrony: IP67Możliwość pracy w zakresie temperatury: -30÷+60°CMatryca: 1/2,5” CMOS ze skanowaniem progresywnymOgniskowa obiektywu: 2,8 mmZasięg podczerwieni: 50 mSygnał obrazu: PAL/NTSCMaksymalna rozdzielczość: 3840 x 2160Kodek obrazu: H.265/264 oraz H.265+/H.264+Zasilanie kamery:12V DC za pomocą PoE 802.3af klasa 3Złącze komunikacyjne: RJ45Typ obudowy: Cylindryczny Obsługiwane protokoły: TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 |  |
| **B** | Masa maksymalna:1200 g |  |
| **C** | Całkowita długość maksymalna:299,70 mm |  |
| **D** | Szerokość maksymalna:104,80 mm |  |
| **E** | Wysokość maksymalna:104,80 mm |  |
| **F** | Ilość:2 szt. |  |
| **G** | Minimalny okres gwarancji:36 miesięcy |  |
| **2** | **Adapter słupowy do kamery IP** |  |
| **A** | Adapter słupowy dedykowany do kamery z poz.1 |  |
| **B** | Masa maksymalna:1345 g |  |
| **C** | Możliwość montażu na słupach o średnicy:67 ÷ 127 mm |  |
| **D** | Szerokość maksymalna:127 mm |  |
| **E** | Wysokość maksymalna:250 mm |  |
| **F** | Materiał:Aluminium |  |
| **G** | Ilość:2 szt. |  |
| **3** | **Puszka montażowa do kamery IP** |  |
| **A** | Puszka montażowa dedykowana do kamery z poz.1 |  |
| **B** | Masa maksymalna:527 g |  |
| **C** | Kolor:Biały |  |
| **D** | Średnica maksymalna:137 mm |  |
| **E** | Całkowita wysokość maksymalna:164,80 mm |  |
| **F** | Szerokość maksymalna:53,40 mm |  |
| **F** | Materiał:Aluminium |  |
| **G** | Ilość:2 szt. |  |

 **Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

 ( miejsce i data złożenia oświadczenia ) ( pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy