

**Nr sprawy: 8/2021/BK/AutoInvent Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego**

Opis przedmiotu zamówienia - wymagane parametry techniczne urządzenia

NR 8/2021/BK/AutoInvent

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **A** | **B** | **C** |
| **Lp.** | **Parametry techniczne** | **Spełnienie parametrów minimum oferowanego urządzenia***(należy poniżej wpisać parametry oferowanego urządzenia)* |
| **A** | **Gimbal, np.: Gremsy T3 V3 lub równoważny, 1 sztuka** | ……………………………………………….***nazwa producenta (dystrybutora) oraz symbol produktu lub nazwa handlowa oferowanego urządzenia*** |
| **1** | **Parametry** |  |
|  | 1. Prąd pracy:
* Prąd stały: nie większy niż 300mA (@12V)
* Prąd chwilowy: nie większy niż 600mA (@12V)
* Prąd przy zablokowanym silniku: nie większy niż 3.5A (@12V)
 |  |
|  | 1. Temperatura pracy: -15° C ~ 50° C
 |  |
|  | 1. Waga: nie większa niż 1050 g
 |  |
|  | 1. Wymiary gimbala nie przekraczające: 236(W) x 179(D) x 288(H) [mm]
 |  |
|  | 1. Wymiary mocowania kamery:
* Maksymalna głębokość liczona od środka ciężkości na podstawce kamery: nie mniejsza niż 100mm
* Maksymalna wysokość liczona od szczytu podstawki kamery: nie mniejsza niż 120mm
* Maksymalna szerokość: nie mniejsza niż152mm
 |  |
|  | 1. Napięcie wejściowe: 12-52V
 |  |
|  | 1. Połączenia: Wifi, USB 2.0, CAN, UART, S-bus, Spektrum, PPM
 |  |
|  | 1. Maksymalny udźwig: nie mniejszy niż 1700 g
 |  |
|  | 1. Zakres wibracji nie gorszy niż ± 0.02°
 |  |
|  | 1. Maksymalna kontrolowana prędkość obrotu nie mniejsza niż:
* Pan: 200°/s
* Tilt: 100°/s
* Roll: 30°/s
 |  |
|  | 1. Zakresy mechaniczne nie mniejsze niż:
* Pan: 360°
* Tilt: +270° to -150°
* Roll: ± 110°
 |  |
|  | 1. Zakresy kontrolowane nie mniejsze niż:
* Pan: 360°
* Tilt: +90° to -135°
* Roll: ± 45°
 |  |
|  | 1. Okablowanie schowane wewnątrz konstrukcji
 |  |

**Uwaga:**

*\*Wykonawca w kolumnie C zobowiązany jest wpisać szczegółowe informacje dotyczące oferowanego urządzenia dla każdego parametru wg każdego z punktów wykazu z Opisu przedmiotu zamówienia.*

*Brak wypełnienia wszystkich pozycji w kolumnie C będzie uważane za niespełnienie warunków minimalnych przez oferowane urządzenie i będzie skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy.*

.................................................... ................................................................................

 miejsce i data złożenia oświadczenia pieczęć i podpisy upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy